-6 -4 -2 0 2

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 Dist. from backward Al/Be braze (cm)

Temp. offset (C)