12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000

dT_{(I=0)}=13.37 K, slope=1.4 K/A Bwd

Al Fwd

I_{LER}+I_{HER} (mA) dT (K)